附表1

机动车标准车位配建指标
	建筑物类型
	计算单位
	机动车位指标

	
	
	一类区
	二类区
	三类区

	
	
	下限
	上限
	下限
	下限

	住宅
	商品房、共有产权房
	S建>200m2
	车位/户
	1.4
	1.6
	2.0
	2.0

	
	
	144 m2<S建≤200 m2
	车位/户
	1.2
	1.4
	1.5（1.3）
	1.5（1.3）

	
	
	90 m2<S建≤144m2
	车位/户
	1.0
	1.2
	1.2（1.0）
	1.2（1.1）

	
	
	S建≤90m2
	车位/户
	0.8
	1.0
	1.0
	1.0 

	
	
	未分户
	车位/100 m2建筑面积
	0.9
	1.1
	1.1
	1.1

	
	租赁住房*
	按照商品房指标值执行；
其中，公共租赁住房、保障性租赁住房按照商品房指标值的70%执行

	集体宿舍
	车位/100 m2建筑面积
	0.3
	0.4
	0.4
	0.4

	酒店式公寓
	车位/100 m2建筑面积
	0.9
	1.1
	1.1
	1.1

	饭店、宾馆、培训中心
	车位/客房
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5

	办公
	行政办公
	拥有执法、服务窗口的单位
	车位/100 m2建筑面积
	1.2
	1.5
	1.8
	1.8

	
	
	其他
	
	0.8
	1.0
	1.0
	1.2


	
	商务办公*
	车位/100 m2建筑面积
	0.8
	1.0
	1.0
	1.2

	
	创新研发、科研设计、物流办公
	车位/100 m2建筑面积
	0.8
	1.0
	1.0
	1.2

	
	配套办公管理用房
	车位/100 m2建筑面积
	0.6
	0.8
	0.8
	1.0

	餐饮娱乐
	独立餐饮娱乐
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	2.5
	2.5
	3.0

	
	附属配套餐饮娱乐
	按独立餐饮、娱乐指标的80%执行

	商业
	50000m2及以下商业设施
	车位/100 m2建筑面积
	0.5
	0.7
	0.8
	0.7

	
	50000m2以上商业设施、大型超市
	车位/100 m2建筑面积
	0.8
	1.0
	1.1（0.9）
	1.3（1.0）

	
	配套商业设施（小型超市、便利店、专卖店）
	车位/100 m2建筑面积
	0.25
	0.35
	0.4
	0.6

	
	专业、批发市场
	车位/100 m2建筑面积
	0.5
	0.7
	0.9
	1.0

	医疗卫生
	综合医院、专科医院
	三级医院*
	车位/100 m2建筑面积
	1.0
	1.5
	1.5
	1.5

	
	
	二级及以下医院
	车位/100 m2建筑面积
	0.5
	0.7
	0.7
	1.0

	
	社区卫生防疫设施
	车位/100 m2建筑面积
	0.2
	0.3
	0.3
	0.5

	
	疗养院
	车位/100 m2建筑面积
	0.4
	0.6
	0.6
	0.8

	影剧院*
	车位/100座位
	1.5
	3.0
	3.0
	3.0

	博物馆、图书馆*
	车位/100 m2建筑面积
	0.4
	0.6
	0.6
	0.6

	展览馆、会议中心*
	车位/100 m2建筑面积
	0.4
	0.6
	0.6
	0.8

	体育场馆*
	大型体育场馆
	车位/100座位
	2.0
	3.0
	3.0
	4.0

	
	小型体育场馆
	车位/100 m2建筑面积
	0.8
	1.0
	1.2
	1.2

	学校*
	教工停车位
	中小学、幼儿园
	车位/100教工
	50
	60
	50
	50

	
	
	中专、大专、职校
	
	10
	25
	20
	25

	
	
	综合性大学
	
	15
	30
	30
	30

	
	学生接送临时停车位
	中学
	车位/100学生
	2
	—
	3
	3

	
	
	小学
	
	4
	—
	5
	5

	
	
	幼儿园
	
	3
	—
	4
	4

	游览场所
	主题公园
	车位/公顷占地面积
	1.5
	8.0
	8.0
	10.0

	
	一般性公园、风景区
	车位/公顷占地面积
	1.0
	2.0
	2.0
	4.0

	实验室*
	车位/100 m2建筑面积
	0.4
	0.5
	0.5
	0.5


	无人及少人值守的研发、科研建筑（数据中心）*
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.2
	0.2

	工业
	普通工业厂房*
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.2
	0.2

	
	生产研发与服务用房*
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.6
	0.6

	
	仓储*
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.2
	0.2

	交通枢纽
	汽车站*
	车位/设计年度最高聚集人数
	—
	0.2
	0.2

	
	火车站*
	
	—
	0.2
	0.2

	轨道交通场段
	车辆段
	车位/列车数
	—
	4.0
	4.5

	
	停车场
	
	—
	3.5
	4.0


注：
（1）表中标注*的建筑类型为特殊类型建筑；
（2）住宅S建≤70 m2的户型，其配建指标可按未分户型计算；
（3）建筑物附属配套餐饮娱乐设施可按照独立指标的80%执行，但不再使用混合建筑车位折减；
（4）大型体育场馆是指具有一定规模座位数的体育设施，小型体育场馆是指基本无座位数的体育设施；
（5）养老院、康复中心停车位指标参照疗养院停车位指标执行；
（6）文中的“设计年度最高聚集人数”采用该汽车站、火车站工程可行性研究报告的数值；“远期高峰小时旅客”采用该轨道线路的工程可行性研究报告的数值；
（7）不在附表1中的建筑物类别经规划资源局认可后，可开展交通影响分析确定适宜的配建停车标准；
（8）溧水区、高淳区、六合区部分类型建筑物机动车停车配建标准可按照表中括号内指标执行。
（9）商业、医疗卫生、游览场所可结合具体项目停车需求预测，适当提高机动车配建指标。

附表2

非机动车标准车位配建指标
	建筑物类型
	计算单位
	非机动车位指标下限值

	
	
	一类区
	二类区
	三类区

	住宅
	商品房、共有产权房
	S建>200m2
	车位/户
	1.5

	
	
	144 m2<S建≤200 m2
	车位/户
	1.5

	
	
	90 m2<S建≤144m2
	车位/户
	1.8

	
	
	S建≤90m2
	车位/户
	1.8

	
	
	未分户
	车位/100 m2建筑面积
	2.0

	
	租赁住房
	按照商品房指标执行；
其中，公共租赁住房、保障性租赁住房按照2.5车位/100 m2建筑面积执行

	集体宿舍
	位/100 m2建筑面积
	2.5

	酒店式公寓
	车位/100 m2建筑面积
	2.0

	饭店、宾馆、培训中心
	车位/客房
	0.8

	办公
	行政办公
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	1.6
	1.6

	
	商务办公
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	1.6
	1.6

	
	创新研发、科研设计、物流办公
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	1.4
	1.2

	
	配套办公管理用房
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	1.4
	1.2

	餐饮娱乐
	独立餐饮娱乐
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	0.8

	
	附属配套餐饮娱乐
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	0.8

	商业
	50000m2及以下商业设施
	车位/100 m2建筑面积
	2.8
	2.2
	1.6

	
	50000m2以上商业设施、大型超市
	车位/100 m2建筑面积
	2.8
	2.2
	1.6

	
	配套商业设施（小型超市、便利店、专卖店）
	车位/100 m2建筑面积
	3.2
	2.8
	2.4

	
	专业、批发市场
	车位/100 m2建筑面积
	3.2
	2.4
	1.6

	医疗卫生
	综合医院、专科医院
	车位/100 m2建筑面积
	3.2
	2.4
	1.6

	
	社区卫生防疫设施
	车位/100 m2建筑面积
	4.0
	2.4
	1.6

	
	疗养院
	车位/100 m2建筑面积
	2.0
	2.0
	2.0

	影剧院
	车位/100座位
	2.8
	2.4
	1.6

	博物馆、图书馆
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	1.2

	展览馆、会议中心
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	0.8

	体育场馆
	大型体育场馆
	车位/100座位
	1.6
	1.2
	1.2

	
	小型体育场馆
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	1.2

	学校
	中小学、幼儿园
	车位/100师生
	中学70/小学20/幼儿园5

	
	中专、大专、职校
	车位/100师生
	80
	80
	50

	
	综合性大学
	车位/100师生
	80
	80
	50

	游览场所
	主题公园
	车位/公顷占地面积
	15.0
	10.0
	5.0

	
	一般性公园、风景区
	车位/公顷占地面积
	20.0
	15.0
	10.0

	实验室
	车位/100 m2建筑面积
	1.6
	1.2
	1.2

	无人及少人值守的研发、科研建筑（数据中心）
	车位/100 m2建筑面积
	—
	1.0
	1.0

	工业
	普通工业厂房
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.5
	0.5

	
	生产研发与服务用房
	车位/100 m2建筑面积
	—
	1.0
	1.0

	
	仓储
	车位/100 m2建筑面积
	—
	0.5
	0.5

	交通枢纽
	汽车站
	车位/设计年度最高聚集人数
	0.15
	0.15
	0.15

	
	火车站
	
	0.15
	0.15
	0.15

	轨道交通场段
	车辆段
	车位/列车数
	—
	2.5
	3.0

	
	停车场
	
	—
	2.5
	2.5


附表3
机动车特殊停车位配建指标
	建筑类型
	计算单位
	装卸车位
	出租车位
	大巴车位
	无障碍车位

	住宅、酒店式公寓、集体宿舍
	车位/10000 m2建筑面积
	—
	0.3
	—
	不少于总车位数的1%，且不应少于一个

	宾馆
	车位/100客房
	每100客房设置1个，超过3个时，每增加200客房，增设1个
	每100客房设置1.5个，超过3个时，每增加100客房，增设1个
	0.5
	

	办公
	车位/10000 m2建筑面积
	—
	1.5
	
	

	商业
	车位/10000 m2建筑面积
	每5000 m2建筑面积设置1个；超过3个时，每增加10000 m2增设1个；超过6个时，每增加15000 m2增设1个
	每10000m2建筑面积设置3个；超过9个时，每增加15000 m2增设1个
	—
	

	餐饮娱乐
	车位/1000 m2建筑面积
	1.0（娱乐免设）
	每1000 m2建筑面积设置2个；超过6个时，每增加3000 m2增设1个
	—
	

	医疗卫生
	车位/100个床位
	按需设救护车位
	1.5
	—
	


注：建筑面积、客房数、床位数等指标若不足对应起算点，应按起算点标准计算。例如，宾馆客房数小于100个时，其装卸车位仍需按照“每100客房设置1个”的标准配置。
附表4
其他车型折合成小型车车位或自行车车位的车位换算值
	车型
	车位换算值

	机动车
	二轮摩托车
	0.2

	
	三轮摩托车
	0.7

	
	微型车
	0.7

	
	小型车
	1.0

	
	中型车
	2.0

	
	大型车
	2.5

	
	铰接车
	3.5

	非机动车
	脚踏自行车
	1.0

	
	电动自行车（含助力车）
	1.5

	
	三轮车
	2.5


附表5
允许少配建停车位数比例最大值
	
	住宅
	办公
	餐饮娱乐
	商业

	一类区
	15%
	20%
	15%
	20%

	二、三类区
	20%
	30%
	20%
	25%


附图

停车分区划分图
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二类区
[image: image3.png]



[image: image4.png]



（a）中心城区
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（b）溧水区
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（c）高淳区
[image: image12.png]



（d）六合区
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